|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 22  la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_  din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ Specificaţii tehnice | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Obiectul achiziției: **Mobilier pentru Școala Sportivă Raională Cahul** | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor** | | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Bunuri/servicii** | |  |  |  |  | |  |  |
| **Vitrina 1 Cu ușile din sticla cu rama Alumin** | |  |  |  | Dimensiuni: L 3500, H 2400, A 300 și Mijlocul A 300  Totul executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Balamale cu închidere lenta, totul executat din material cu rezistență și umezeală, dotat pe picioare reglabile pe înălțime h=100. Produs în codiții de fabrică. | |  |  |
| **Vitrina 2 Cu ușile din sticla cu rama Alumin** | |  |  |  | Dimensiuni: L 1500, H 2400, A 300  Totul executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Balamale cu închidere lenta, totul executat din material cu rezistență și umezeală, dotat pe picioare reglabile pe înălțime h=100. Produs în codiții de fabrică. | |  |  |
| **Cuiere 4 Secții pentru Sala de Schimb, Cu scaun și depozitare** | |  |  |  | Dimensiuni: L 2348, H 2050, A 250 și Scaunul A 350  Totul executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Șezutul din PAL melaminat dublat cu marginea la 36x2mm, dotat pe picioare reglabile pe înălțime h=100. Produs în codiții de fabrică. | |  |  |
| **Cuiere 3 Secții pentru Sala de Schimb, Cu scaun și depozitare** | |  |  |  | Dimensiuni: L 1765, H 2050, A 250 și Scaunul A 350  Totul executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Șezutul din PAL melaminat dublat cu marginea la 36x2mm, dotat pe picioare reglabile pe înălțime h=100. Produs în codiții de fabrică. | |  |  |
| **Insula,**  **Scaun cu 4 Locuri pentru**  **Sala de Schimb** | |  |  |  | Dimensiuni: L 2348, H 450, A 350  Totul executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Șezutul din PAL melaminat dublat cu marginea la 36x2mm, dotat pe picioare reglabile pe înălțime h=100. Produs în codiții de fabrică. | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |