|  |
| --- |
| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_ din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_Specificaţii tehnice  |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției: **Mobilier pentru Stadionul ATLANT a Consiliului Raional Cahul** |
|  |  |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor**  | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Bunuri/servicii** |  |  |  |  |  |  |
| **Masa de Ședințe** |  |  |  | Dimensiuni: L 1800, H 750, A 4800Executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat.  |  |  |
| **Masa Director cu Anexa, set.** |  |  |  | Dimensiuni: Masa: L 1600, H 750, A 700Anexa: L 500, H 714, A 700 Executat din PAL melaminat cu grosimea blatului la 36 celelalte detalii la 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Glisiere cu închidere lenta. |  |  |
| **Dulap de perete DIRECTOR**  |  |  |  | Dimensiuni: L 2000, H 2150, A 500, 400 și 300Executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Balamale cu amortizare. Dotat pe picioare reglabile pe înălțime h=100.  |  |  |
| **Masa oficiu Calculator** |  |  |  | Dimensiuni:Masă: L 1300, H 750, A 600 Executat din PAL melaminat cu grosimea blatului la 36mm iar celelalte detalii la18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Cu glisiere și balamale ce au închiderea silențioasă.  |  |  |
| **Masa oficiu** |  |  |  | Dimensiuni:Masă: L 1200, H 750, A 600 Executat din PAL melaminat cu grosimea blatului la 36mm iar celelalte detalii la18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Cu glisiere și balamale ce au închiderea silențioasă. |  |  |
| **Dulap Vitrina cu sticlă** |  |  |  | Dimensiuni: L 900, H 2050, A 450 Executat din PAL melaminat, grosimea la18 mm bordurat cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Cu balamale ce au închiderea silențioasă. |  |  |
| **Dulap Vitrina** |  |  |  | Dimensiuni: L 900, H 2050, A 450 Executat din PAL melaminat, grosimea la18 mm bordurat cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Cu balamale ce au închiderea silențioasă. |  |  |
| **Cuier pentru haine** |  |  |  | Dimensiuni: L 600, H 1300, A 200 Executat din PAL melaminat, grosimea la18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat.  |  |  |
| **Dulap Depozitar** |  |  |  | Dimensiuni: L 700, H 2050, A 400 Executat din PAL melaminat, grosimea la18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat.  |  |  |
| **Dulap mic Depozitar** |  |  |  | Dimensiuni: L 700, H 1700, A 300 Executat din PAL melaminat, grosimea la18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat.  |  |  |
| **Masa Vestiar** |  |  |  | Dimensiuni: L 1800, H 800, A 300 Executat din PAL melaminat, grosimea la 36 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat.  |  |  |
| **Masa la pază, cuiere set.**  |  |  |  | Dimensiuni: L 1200, H 750, A 500 Executat din PAL melaminat, grosimea la 36 mm celelalte detalii la 18mm, bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat.  |  |  |
| **Scaun ISO** |  |  |  | Carcasa metalică, textil negru.  |  |  |
| **Scaun Oficiu** |  |  |  | Carcasa metalică, textil negru.  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |